**Dodatek č. 1 DOTAČNÍHO PROGRAMU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 20OPK01**

tímto dodatkem se mění odstavec

**Typy podporovaných aktivit – technické parametry-**

**Kotel na biomasu**

**Nové znění**

**Kotel na biomasu**

V případě realizace kotlů na biomasu budou podporovány pouze kotle splňující požadavky nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020). Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna paliva určená výrobcem a všechny použitelné způsoby přikládání, které jsou určeny výrobcem.

Specifické podmínky:

V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby:

* minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván);
* nebo min. objem akumulační nádoby ve vztahu k instalovanému výkonu a dalším parametrům kotle vychází z postupu uvedeného v části 4.4.6 ČSN EN 303-5 „Kotle pro ústřední topení“ a je součástí projektové dokumentace realizované příslušně autorizovanou osobou (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě)
* Kotle bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru nejsou podporovány.
* U automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva do ohniště. To znamená, že jakékoliv konstrukční části kotlového tělesa nelze využít jako roštu pro ruční přikládání paliva a jeho spalování prohořívacím či odhořívacím způsobem. Pokud tato podmínka není splněna, je kotel z hlediska podmínek programu považován za kotel s ručním přikládáním paliva. Vždy musí dojít k výměně celého kotlového tělesa (není možná podpora přestavby stávajícího kotle).

Ostatní podmínky dotačního programu 20OPK01 zůstávají beze změny.

Schváleno Radou Královéhradeckého kraje dne 27.7.2020, Rk/23/1158/2020